technická specifikace zařízení

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**Pořízení 2 ks sklopných pánví do hlavní kuchyně**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadavky zadavatele na dodávku elektrické sklopné pánve** | | | |
| **Označení (obchodní/typové)** | [DOPLŇTE] | | |
| **Výrobce** | [DOPLŇTE] | | |
| **Požadavky zadavatele na parametr** | **Hodnoty parametru požadované zadavatelem** | **Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje)\*** | **Stanovisko účastníka ke splnění zadavatelem požadovaných hodnot (ANO/NE)** |
| Rozměry max. š x v x h | Š80 x h93 x v85 cm | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Provedení vany | litina | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Provedení obalu | nerez | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Tloušťka dna vany | min. 8 mm | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Čistý objem vany | min. 80 l | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Dvouplášťové víko | ANO | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Přívod vody | ANO | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Vyklápění víka | mechanické | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Napájení | 400 V | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |
| Regulace teploty | min. 100–300 °C | [DOPLŇTE] | [DOPLŇTE] |

**\*Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**